Автономный дымовой пожарный извещатель (АДПИ): где установить и как обслуживать
Обычный дым от непотушенной сигареты или короткое замыкание в старой проводке. На их ликвидацию у вас есть всего несколько минут, пока пожар не распространился по всему дому. Автономный дымовой пожарный извещатель (АДПИ) — тот самый «слухач», который разбудит даже крепко спящего человека и даст драгоценное время на спасение. В отличие от сложных охранных систем, это устройство не требует специального монтажа, работает от обычной батарейки.

Разбираемся, как выбрать место, установить и не забывать про обслуживание.

Что такое АДПИ и зачем он нужен

АДПИ — это компактный прибор, который реагирует на дым на самой ранней стадии возгорания. В его корпусе объединены дымовой датчик, звуковой оповещатель и автономный источник питания (батарейка). При обнаружении дыма он издаёт пронзительный сигнал громкостью до 110 дБ — этого достаточно, чтобы разбудить человека.
Установка АДПИ не требует прокладки проводов или привлечения специалистов. Прибор просто крепится на потолок или стену и работает автономно.
Эффективность подтверждена статистикой: использование АДПИ снижает число человеческих жертв при пожарах на 64–69% .
Где установка обязательна
Согласно пункту 85¹ Правил противопожарного режима в РФ, с 1 марта 2023 года АДПИ в обязательном порядке должны быть установлены в домах и квартирах:
· многодетных семей;
· семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
· семей, находящихся в социально опасном положении.
При этом многие муниципалитеты предоставляют льготным категориям граждан АДПИ бесплатно — достаточно обратиться с заявлением в местное управление ГО и ЧС.
Для всех остальных установка АДПИ остаётся добровольной, но настоятельно рекомендуется МЧС России.

Где размещать: основные правила

Самое эффективное место для АДПИ — центр потолка. Именно там скапливается дым, поднимающийся от очага возгорания. Если по каким-то причинам установить прибор на потолке невозможно, допустимо крепление на стену на расстоянии 10–20 см от потолка.
Важные ограничения:
· Расстояние от осветительных приборов — не менее 1 метра.
· Расстояние от стены при потолочном монтаже — не менее 0,5 метра.
· Не устанавливайте в помещениях с повышенной влажностью: ванные, душевые, санузлы.
· Не размещайте в углах комнат и над дверными проёмами — там нарушается циркуляция воздуха.
Один извещатель защищает помещение площадью до 85 м² при высоте потолка до 3,5 м. Для больших комнат или нескольких изолированных помещений потребуется несколько приборов.

Как обслуживать: три простых правила

АДПИ не требует сложного ухода, но чтобы он не подвёл в критический момент, соблюдайте три правила:
1. Меняйте батарейку не реже раза в год
2. Проверяйте работоспособность ежемесячно
3. Очищайте от пыли раз в полгода

Запрещается:
· разбирать и пытаться чинить извещатель самостоятельно;
· подключать его к сети 220 В;
· заклеивать, белить или закрашивать его при ремонте.
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